Регламент бани Дома-бани

3 комплектации: Под усадку, Стандарт, Премиум

Высота 2,1м, 12 венцов – ОЦБ., 16 венцов- проф.брус

1. Обвязка:

Под усадку: 1 венец 100х200 мм (ОЦБ), 150х100 мм (ПБ),

Стандарт: 1 венец 100х200 мм (ОЦБ), 150х100 мм (ПБ),

Премиум: 1 венец 100х200 мм (ОЦБ), 150х100 мм (ПБ);

1. Лаги пола:

Под усадку: 50х100 мм, шаг 600 мм,

Стандарт: 50х100 мм, шаг 600 мм,

Премиум: 50х100 мм, шаг 600 мм

Крепление к обвязочному брусу на перфорированные опоры;

1. Лаги перекрытия:

Под усадку: 50х100 мм, шаг 600 мм,

Стандарт: 50х100 мм, шаг 600 мм,

Премиум: 50х100 мм, шаг 600 мм;

1. Черновой пол:

Под усадку: отсутствует,

Стандарт: 25х100 мм, шаг 200 мм под парным помещением и комнатой отдыха,

Премиум: 25х100 мм, шаг 200 мм под парным помещением и комнатой отдыха;

1. Стопа бани:

Под усадку: Бревно оцилиндрованное Ф200 мм; Проф.брус 145х145 мм

Стандарт: Бревно оцилиндрованное Ф200 мм; Проф.брус 145х145 мм

Премиум: Бревно оцилиндрованное Ф200 мм; Проф.брус 145х145 мм

(Сборка бани на джут и нагель круглого сечения);

1. Каркас второго этажа (кроме ДомБаня 4 и 5):

Под усадку: Брус 50х100 мм, шаг 600 мм,

Стандарт: Брус 50х100 мм, шаг 600 мм,

Премиум: Брус 50х100 мм, шаг 600 мм;

1. Каркас перегородок 1 этажа, если есть, см. планировку:

Под усадку: Брус 50х100 мм, шаг 600 мм,

Стандарт: Брус 50х100 мм, шаг 600 мм, (Проф.брус 95х145 мм у брусовых бань),

Премиум: Брус 50х100 мм, шаг 600 мм (Проф.брус 95х145 мм у брусовых бань);

1. Стропильная система:

Под усадку: Брус 50х100 мм, шаг 600 мм,

Стандарт: Брус 50х100 мм, шаг 600 мм,

Премиум: Брус 50х100 мм, шаг 600 мм;

1. Обрешетка кровли:

Под усадку: Брус 25х100 мм, шаг 450 мм; (ДБ 4 и 5, шаг 200 мм),

Стандарт: Брус 25х100 мм, шаг 450 мм,

Премиум: Брус 25х100 мм, шаг 350 мм;

1. Гидроизоляция второго этажа и пола:

Под усадку: Спанизол А (только второй этаж),

Стандарт: Спанизол А,

Премиум: Спанизол А;

1. Пароизоляция:

Под усадку: отсутствует,

Стандарт: Спанизол Б (пол бани),

Премиум: Спанизол Б (пол, потолок, перегородка парного помещения, наружные стены второго этажа) Потолок парного помещения и перегородка со стороны парного помещения – фольгированная пароизоляция);

1. Гидроизоляция кровли:

Под усадку: Спанизол Д,

Стандарт: Спанизол Д,

Премиум: Спанизол Д;

1. Огнебиозащита:

Под усадку: отсутствует,

Стандарт: отсутствует,

Премиум: лаг пола и обвязочного бруса;

1. Настил кровли:

Под усадку: Оцинкованный профнастил 0,45 мм; (ДБ 4 и 5 – рубероид)

Стандарт: Оцинкованный профнастил 0,45 мм,

Премиум: Металлочерепица 0,45 мм;

1. Карнизы:

Под усадку: отсутствуют,

Стандарт: Вагонка, сорт С,

Премиум: Вагонка, сорт АВ;

1. Отделка второго этажа:

Под усадку: Имитация бруса, сорт АВ,

Стандарт: Имитация бруса, сорт АВ,

Премиум: Имитация бруса, сорт АВ;

1. Настил пола:

Под усадку: отсутствует,

Стандарт: брус 50х150 мм, без шага,

Премиум: шпунтованная доска 27мм;

1. Отделка потолка, перегородок и внутренняя отделка наружных стен 2 этажа:

Под усадку: отсутствует,

Стандарт: Вагонка, сорт С,

Премиум: Вагонка, сорт АВ;

1. Утепление (рулонная минеральная вата, 50 мм):

Под усадку: отсутствует,

Стандарт: пол,

Премиум: потолок, пол, перегородка парного помещения, Наружные стены второго этажа;

1. Двери:

Под усадку: отсутствуют,

Стандарт: деревянные, банные, кол-во по проекту,

Премиум: деревянные, банные, кол-во по проекту; В подарок в парную дверь со стеклом! НЕ СТЕКЛЯННАЯ!

1. Окна:

Под усадку: отсутствуют,

Стандарт: 0,5х0,5 м. по проекту, деревянные, одинарное остекление,

Премиум: 0,5х0,5 м. по проекту, деревянные, двойное остекление;

1. Погонаж:

Под усадку: отсутствует,

Стандарт: обналичка снаружи и внутри бани,

Премиум: обналичка снаружи и внутри бани;

1. Отделка потолка парной:

Под усадку: отсутствует,

Стандарт: Ваогнка, сорт С,

Премиум: Вагонка осина, сорт В;

1. Полог:

Под усадку: отсутствует,

Стандарт: полог из Вагонки, сосны,

Премиум: 2-х ярусные полки осиновые;

1. Печь:

Под усадку: отсутствует,

Стандарт: Березка Флагман 15 сетка (весь комплект), По сайту комплект для печи в подарок!

Премиум: Березка Флагман 15 сетка (весь комплект).